双辽市2026年农作物秸秆综合利用技术示范点申报表

	序号
	项目名称
	项目实施内容
	申报单位
	种植

作物
	种植

面积（亩）
	腐熟剂

执行标准
	备注

	1


	玉米秸秆综合利用技术示范点


	1、深翻秸秆还田，耕深主要在25-30厘米以上，秸秆粉碎长度一般控制在5-10厘米以内；2、喷洒秸秆腐熟剂作业；3、堆沤还田（腐熟还田），每亩增施有机肥2立方米。
	
	
	
	有机物料腐熟剂：亩用量100克，产品符GB20287-2006标准。
	

	2
	水稻秸秆综合利用技术示范点
	1、搅浆或深旋混拌或旋耕还田；2、喷洒秸秆腐熟剂作业；3、堆沤还田（腐熟还田），每亩增施有机肥2立方米。
	
	
	
	
	

	合计
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